


1. Bauteile zusammensuchen, mögliche Fehlbestände beheben
2. Steuerplatinen von klein nach groß bestücken, Buchsenleisten zuletzt, Löthilfe um sie gerade zu bekommen? Einsteckkomponenten weglassen, LDR weglassen
3. LED Streifen passend zuschneiden und zusammenflicken, Endverbinder Anlöten(Löthilfe?)
4. Netzteilplatine zusammenlöten, Netzteilspannung messen/anpassen, Rundstecker an Netzkabel löten
5. Folie schneiden und Buchstaben rakeln/meditieren, Aufkleben auf Plexiglas
6. Pappteile schneiden und zusammenstecken/Kriegsbemalung
7. Montage auf Rückwand des Bilderrahmens, eventuell Verkleben, Markierung der Streifenposition per Laser?
8. Inbetriebnahme, Einsteckkomponenten/LDR werden angebaut, eventuell Kabel von LDR zu X/leerem Feld
9. Fehlersuche/Behebung



>